# Override some defaults so BT stack is enabled
# in this example

#
# BT config
#
CONFIG_BT_ENABLED=y
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_PINNED_TO_CORE_0=y
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_PINNED_TO_CORE_1=
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_PINNED_TO_CORE=0
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_HCI_MODE_VHCI=y
CONFIG_BTDM_CONTROLLER_HCI_MODE_UART_H4=
CONFIG_BLUEDROID_ENABLED=y
CONFIG_BLUEDROID_PINNED_TO_CORE_0=y
CONFIG_BLUEDROID_PINNED_TO_CORE_1=
CONFIG_BLUEDROID_PINNED_TO_CORE=0
CONFIG_BTC_TASK_STACK_SIZE=3072
CONFIG_BLUEDROID_MEM_DEBUG=
CONFIG_CLASSIC_BT_ENABLED=
CONFIG_GATTS_ENABLE=y
CONFIG_GATTC_ENABLE=
CONFIG_BLE_SMP_ENABLE=
CONFIG_BLE_ENABLE_SRVCHG_REG=y
CONFIG_BT_STACK_NO_LOG=
CONFIG_BT_ACL_CONNECTIONS=4
CONFIG_BT_ALLOCATION_FROM_SPIRAM_FIRST=
CONFIG_BT_BLE_DYNAMIC_ENV_MEMORY=
CONFIG_SMP_ENABLE=
CONFIG_BT_RESERVE_DRAM=0x10000
